

**Role of the verifier**




Kada operater ima „data gap“, navede ga na listu G\_Nedostajući podaci(G\_data gaps), ali se onda mora vratiti na list C\_Tokovi izvora, dodati taj tok izvora još jednom i upisati procijenjene emisije (za razdoblje u kojem je bio „data gap“), odnosno, jedan dio se prijavljuje pod redovan tok, a „data gap“ podaci se prijavljuju pod novi navod tog istog toka izvora. Tek tada će se taj iznos pribrojiti onom ukupnom iznosu na listu I\_Sažetak. Bitno je da ne dođe do double countinga.


**U nastavku je Primjer popunjavanja Izvješća o godišnjim emisijama u slučaju pojave „data gaps“.**

**List G\_Nedostajući podaci**



**List C\_Tokovi izvora**





**List I\_Sažetak**

